InS_StArT
HPFEODI.COM
1.0
^Hewlett-Packard 10/100VG LAN Adapter,HPFEODI.COM,IE0
!OIE0 (PORT) ISA Base I/O Port
?Note: This parameter is only valid for the J2573A adapter.
100
140
180
1C0
200
240
280
2C0
300
340
380
$OIE0 (SLOT) EISA Slot
?Note: This parameter is only valid for the J2577A adapter.
1
15
!OIE0 (INT) Hardware Interrupt
3
4
5
7
9
10
11
12
15
!OIE0 (MEM) Memory-Mapped Address
C8000
CC000
D0000
D4000
D8000
DC000
E0000
E4000
E8000
EC000
$OIE0 (NODE ADDRESS) Node Address
0
7FFFFFFFFFFF
*OIE0 (FRAME) Media Frame Type(s)
?Note: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI drivers.  Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
!OIE0 (LAN SPEED) LAN Speed
10
100
InS_EnD
