InS_StArT
NE3200.COM
1.1
^Novell Ethernet NE3200,NE3200.COM,0E0000
^Eagle NE3200,NE3200.COM,0E0000
^Microdyne NE3200,NE3200.COM,0E0000
^Microdyne NE3200T,NE3200.COM,0E0000
^Intel EtherExpress32,NE3200.COM,0E0000
$R0E0000(SLOT)Expansion Slot
1
8
$O0E0000(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
7FFFFFFFFFFF
*R0E0000(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
