InS_StArT
PEDOSODI.COM
1.0,PROFASTM.DWN
^Proteon p199X RapiMac Driver,PEDOSODI.COM,0E0,6000
^Proteon p199X RapiMac Driver,PEDOSODI.COM,0E0,6001
^Proteon p199X RapiMac Driver,PEDOSODI.COM,0E0,6002
?Setup cable type, ring speed and other adapter configurations using the system reference disk.
!O0E0(SLOT) Slot Number
?When 0 is selected, the driver scans for the p199X adapter.  It starts at slot 1 and uses the first p199X found.
@0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
$O0E0(NODE ADDRESS) Node Address
0
7FFFFFFFFFFF
$O0E0(MAX FRAME SIZE) Maximum Frame Size
?This selection allows you to set the maximum frame size.  The default is 4210.
632
18000
*O0E0(FRAME) Frame Type
@Token-Ring
Token-Ring_SNAP
InS_EnD
